Раземеры 4\*3, 6\*3,8\*3,9\*3

|  |  |
| --- | --- |
| Материал | Конструкция изготовлена из хвойных пород древесины (ель, сосна)  Сорт по лицевой стороне: АВ  Материал — массив сухой строганный камерной сушки. |
| Крепеж | В крепеже не используем черных саморезов, только желтопассированные Крепеж не является сборно – разборным. |
| Требования к участку: | Площадка должна быть максимально ровная, избавлена от растительности (деревья, кусты, высокая трава), должна располагаться поблизости от инженерных коммуникаций.  В случае перепада участка – просьба сообщить об этом. |
| Фундамент | В остекленных конструкциях установка на блоки не желательна.  Дополнительно приобретается:   1. Свайный - Винтовые сваи 89×2500 или 108×2500 (стальная труба, залитая бетоном, оголовок) 2. Ленточный - Фундаментная лента мелкого заглубления 3. Монолитная плита – монолитная бетонная плита |
| Гидроизоляция фундамента | Рубероид или аналогичный материал |
| Нижняя обвязка | Брус 140×90 мм  В случаи если на фото беседки есть пол |
| Лаги пола с шагом не более 0,7 м | Брус 45х140 мм |
| Чистовой пол | Половая доска шпунтованная, толщиной не менее 28 мм  В случаи если на фото беседки есть пол  Возможна плитка при установки на монолитную плиту |
| Обшивка фундамента | Верхняя часть фундамента обшивается доской 140×20 мм |
| Стены – наружная сторона | Имитация бруса 16х135 м |
| Потолок | Не подшит |
| Верхняя обвязка | Доска 45×90 мм  Сечение подбирается на этапе проектирования |
| Утепление | 100мм в комплектации Тёплый+ |
| Окна | Алюминиевый профиль с одинарным остеклением. Цвет пластика белый или коричневый.  Возможна замена на:  Однокамерный энергосберегающий стеклопакет ПВХ 60 мм    Ручки накладные с двух сторон, без замка |
| Двери | Деревянная  дверь с окном 200/80 |
| Стропильная система | Крыша монтируется на стропила 45х140 мм  Шаг стропил 0,7 м  Величина свесов 25-40 см    Сечение подбирается на этапе проектирования |
| Обрешетка | Доска 20х140 мм строганная |
| Тип кровли | четырехскатная вальмовая |
| Материал кровли | Гибкая черепица фирмы Grand Line |
| Цвет кровли | Красный, зеленый, коричневый или цвет на выбор |