Беседка "Барн "

Беседка может быть изготовлена в раличных размерах выполнена в современном стиле, станет украшением Вашего участка.

﻿﻿Каркас беседки из сухого бруса сосна толщиной 90\*90.

﻿﻿Пол террасная доска - лиственница.

﻿﻿Покрытие - финское масло Тиккурила.

А также:

﻿﻿Срок изготовления 1,5 недели. Принимаем заказы как на текущую дату, так и на весну-лето. Закажите сейчас, чтобы зафиксировать цену.

﻿﻿Беседка собирается в теплом цеху,

﻿﻿Доставляется в разборном виде, поэтому нет проблем с манипулятором и заездом на участок крупной техники.

﻿﻿На месте собирает опытная бригада мастеров.

Материал: Доска сухая сосна, опоры - брус сухой сосна, доска сосна крыша профлист RAL 7024